# Arduino pH Controller

![Screenshot der GUI](docs/screenshot.png)

Ein Python-basiertes GUI zur Steuerung eines Arduino pH-Controllers mit Schlauchpumpe.

## Features

- Echtzeit-pH-Messung
- Pumpensteuerung
- Schlauchauswahl für Durchflusskontrolle
- pH-Kalibrierung (4 und 7)
- Automatische Dosierung

## Hardware

- Arduino UNO
- pH-Sensor
- Schlauchpumpe
- LCD Keypad Shield

## Installation

1. Arduino-Code auf das Board flashen
   ```bash
   cd src/arduino/ph_controller
   # Mit Arduino IDE öffnen und hochladen